TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIKOLICE ZA MASOVNE NESREĆE

Tehnički opis i osnovne karakteristike prikolice
Naručitelj će kupiti novu furgon auto prikolicu sljedećih karakteristika:

Tip / model: BOX 3015/2
Marka: Temared
Ukupna dopuštena masa: 750 kg
Unutarnje dimenzije sanduka: 300x150x180
Težina prazne auto prikolice: 498 kg
Korisna nosivost auto prikolice: 252 kg
Potrebna vozačka kategorija: B
Registracija: svake 3 godine
Atest i homologacija: Obvezni. Odabrani ponuditelj je obavezan ishoditi ili pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za uspješno ishođenje atesta i homologacije za prerađeno vozilo. 

Navedenu prikolicu je potrebno prenamijeniti u prikolicu za masovna vozila na način da zadovolji sljedeće:

1. Konstrukcija
Zidovi i strop: drvene plastificirane ploče ili jednakovrijedno rješenje
Podnica: vodootporna drvena ploča s ugrađenim prstenovima za vezanje tereta
Stražnja vrata: dvokrilna, zaključavajuća
Podvozje: dvije torzione osovine
Naletna kočnica: nije potrebna
Dimenzija guma: Minimalno R13
Potporni kotačić na rudi: obvezan
Stražnji stabilizatori: obvezni

2. Prenamjena i unutarnje opremanje
2.1.  Regali i skladišni sustav
Regali izrađeni od aluminijskih konstrukcijskih profila s T-utorima 30 × 30 mm
Modularna izvedba s mogućnošću prilagodbe visine i položaja polica
Regali postavljeni lijevo i desno u prikolici, s prolazom po sredini
Izvlačna ladica s vodilicom duljine 1500 mm, minimalne nosivosti 200 kg
Skladištenje opreme u Euro box PVC kutijama s mogućnošću vađenja cijele kutije

2.2. Električna instalacija 12 V
Dodatni AGM akumulator 12 V, minimalnog kapaciteta 100 Ah
Razvodna kutija s osiguračima
DC–DC punjač minimalne struje 30 A za punjenje putem vučnog vozila
Unutarnja LED rasvjeta: najmanje 2 stropna LED svjetla snage cca 11 W
12 V utičnice: minimalno 2 komada
USB utičnica: minimalno 1 komad
Vanjska LED rasvjeta 12 V: najmanje 5 svjetala snage cca 3 W
Krovni LED reflektori 12 V: najmanje 3 komada, snage cca 24 W

2.3. Električna instalacija 230 V
Razvodni ormar s automatskim osiguračima i FID (RCD) zaštitnom sklopkom
Vanjska CE ulazna utičnica za spajanje agregata ili vanjskog napajanja
Unutarnje utičnice 230 V: minimalno 3 komada
Vanjske utičnice 230 V: minimalno 2 komada
Produžni CE kabel 3 × 2,5 mm², duljine minimalno 25 m, s adapterom na Schuko
Automatski punjač akumulatora 12 V, minimalne struje 40 A

2.4. Otvori i dodatna oprema
Rolo aluminijska vrata na bočnoj strani prikolice, minimalnih dimenzija 1500 × 1200 mm, izvedba kao na vatrogasnim vozilima
Krovni prozor dimenzija približno 400 × 400 mm, s mogućnošću otvaranja, sjenilom i mrežicom protiv insekata

3. Namjena i operativni zahtjevi
Prikolica, zajedno s medicinskom opremom za popunjavanje, mora omogućiti:
· brzo raspoređivanje i pristup opremi na mjestu masovne nesreće
· sigurno skladištenje sanitetske i tehničke opreme
· samostalno djelovanje uz napajanje iz vučnog vozila, agregata ili vanjskog izvora
· korištenje u svim vremenskim uvjetima

OSNOVNA MEDICINSKA OPREMA KOJA MORA STATI U PRIKOLICU (Naručitelj ju ne nudi već popis služi zbog planiranja prerade i prenamjene).

1. Medicinska oprema za popunjavanje prikolice
1.1. Potrošni medicinski materijal
NaCl 0,9% 500 ml – 20 kom (2 kutije)
PlasmaLyte / Ionolyte 500 ml – 10 kom (1 kutija)
Sustav za infuziju – 25 kom (1 pakiranje)
Intravenske kanile:	24G (žuta) – 10 kom
22G (plava) – 10 kom
20G (roza) – 20 kom
18G (zelena) – 20 kom
14G (narančasta) – 10 kom
Curafix i.v. za fiksiranje kanila – 50 kom
Flaster Durapore 3M – 12 kom (1 pakiranje)
Maske s rezervoarom: 	odrasli – 20 kom
djeca – 10 kom

Maske bez rezervoara:	odrasli – 10 kom
djeca – 10 kom
Nosna kanila – 25 kom (1 pakiranje)
Izotermalna folija – 20 kom
Deke za utopljavanje – 10 kom
Trokutasta marama – 20 kom
Sterilna gaza 10 × 10 cm – 20 kom (2 pakiranja)
Sterilna gaza 20 × 10 cm – 10 kom
Abdominalni zavoj – 10 kom
Zavoj 10 × 4 cm – 40 kom
Zavoj 8 × 4 cm – 40 kom
Micropore 3M – 12 kom (1 pakiranje)
Orofaringealni tubusi (razne veličine, set) – 15 kom
Nazofaringealni tubusi veličina 6, 7 i 8 – po 5 kom
I-gel supraglotične maske veličina 3, 4 i 5 – po 5 kom (ukupno 15)

1.2. Imobilizacijska i oprema za zbrinjavanje
Rasklopna nosila (gima, s 3 remena) – 12 kom
Duga daska (Moretti ili jednakovrijedno) – 6 kom
Univerzalni imobilizator glave – 18 kom
UltraBELT sustav (za nosila i dugu dasku) – 10 kom
Nosila za izvlačenje (platnena) – 6 kom
Splint udlage (set 5 kom s torbom) – 3 seta
KED imobilizacijski sustav – 1 kom
Vakuumski madrac – 1 kom
Ovratnici: odrasli – 12 kom, djeca – 8 kom
Borbeni povez / tourniquet za zaustavljanje krvarenja – 5 kom
Set za zbrinjavanje opeklina – 2 seta
Škare za zavoje, metalne – 10 kom
Balon za oživljavanje: odrasli – 4 kom, djeca – 2 kom
Boca za kisik 2 l s regulatorom protoka – 6 kom

1.3. Osobna zaštitna oprema (OZO)
Nitril rukavice (veličine S, M, L, XL) – ukupno 2 kutije po veličini
Dezinfekcijsko sredstvo 500 ml – 5 kom
Kirurške maske – 50 kom
FFP2 maske – 10 kom
Zaštitne pregače / zaštitna odijela – 10 kom
Nazuvci – 10 kom

1.4. Ostala oprema
Vreće za otpad 50 l – 2 pakiranja
Vreće za otpad 20 l – 2 pakiranja
Spremnici za oštre predmete – 2 kom
Naglavne svjetiljke – 10 kom

Torba za trijažu:
Trijažni prsluk (narančasti) – MEDICINSKI ZAPOVJEDNIK	
Trijažni prsluk (žuti) – TRIJAŽA	
Trijažni prsluk (zeleni) – TRANSPORT	
Trijažni kartoni 
Prozirna košuljica za trijažni karton	
Traka za označavanje ZELENI	
Traka za označavanje ŽUTI	
Traka za označavanje CRVENI	
Traka za označavanje CRNI	
Blok za pisanje	
Obrazac KARTICA 2 – Dokumentacija o protokolu informacija u slučaju većih incidentnih i/ili kriznih stanja	
Obrazac KARTICA 2A – Izvješće / opis događaja	
Obrazac KARTICA 2B – Zbirna dokumentacijska lista	
