	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
VOZILA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (2 KOMADA)

Upute za ispunjavanje ponudbene tehničke specifikacije:
Stupac 1. (TEHNIČKA SPECIFIKACIJA) ispunjava naručitelj i ponuditelj ju ne smije mijenjati;
Stupac 2. (PONUĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA UDOVOLJAVA ZAHTJEVU (DA/NE) ispunjava ponuditelj i upisuje DA ili NE čime deklarira sukladnost ponude sa zahtjevom naručitelja;
Stupac 3 (Vrsta dokaza za potrebe dokazivanja uvjeta sposobnosti) daje pobliže informacije o traženoj vrsti dokaza kojim se dokazuje sposobnost ispunjavanja zahtjeva

NAPOMENE:
Ponuditelj je dužan dostaviti ispunjeni obrazac Tehničke specifikacije vozila hitne medicinske službe sukladno gore navedenim uputama.
Ponuditelj je dužan upisati ponuđenu marku, tip i model vozila u za to predviđenom mjestu.
Ako to nije drugačije navedeno zahtjevi iz tehničke specifikacije predstavljaju minimum kojeg ponuđeno vozilo mora ostvariti.











TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA ZA HITNU MEDICINSKU SLUŽBU

Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjeni obrazac Tehničke specifikacije vozila HMP na način da upiše ponuđenu marku i tip vozila, te obvezno ispuni stupac na način da upiše odgovor „DA“/ „NE“ ili podatak. 
	NARUČITELJ:
	Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
Osječka 109, 34000 Požega

	PREDMET NABAVE:
	Vozila hitne medicinske pomoći i sanitetska vozila

	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
	06.4-2026



	T E H N I Č K E    S P E C I F I K A C I J E 



	KOLIČINA: dva (2) vozila hitne medicinske pomoći 
(medicinski automobili za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe)

s pogonom na sva četiri kotača 








	
PROIZVOĐAČ: 


	
NAZIV I OZNAKA MODELA:





	r.br.
	OPĆI UVJETI TE POTVRDE O SUKLANOSTI S NORMOM HRN EN 1789:2024 I OSTALI DOKUMENTI
	DA / NE
ili PODATAK
	Vrsta dokaza za potrebe 
dokazivanja uvjeta sposobnosti

	1.
	Vozilo je namijenjeno za prijevoz i pružanje hitne medicinske skrbi pacijentima u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi
	
	

	2.
	Vozilo hitne medicinske službe treba odgovarati normi HRN EN 1789:2024 
odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijedno
	
	

	3.
	Vozilo hitne medicinske službe treba odgovarati Standardu vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine (NN 12/2025)
	
	

	4.
	Postolje za glavna nosila treba ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2024 odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijedno
	
	

	5.
	Potvrda o dinamičkom testiranju postolja za glavna nosila koja su u skladu sa zahtjevima naručitelja u ovoj tehničkoj specifikaciji
	
	Potvrda

	6.
	Sustavi za pričvršćivanje medicinskih uređaja moraju ispunjavati zahtjeve standarda HRN EN 1789:2024 odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijedno
	
	

	7.
	Svjetlosna i zvučna signalizacija upozorenja mora biti proizvedena u skladu s pravilnicima odnosno direktivama ECE R 65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE R 10 (EMC) odnosno slijednicama navedenih pravilnika odnosno direktiva ili jednakovrijedno
	
	

	8.
	Vozilo mora ispunjavati važeće propise u Republici Hrvatskoj za uporabu specijalnog vozila hitne medicinske pomoći TIP B.
	
	

	9.
	Potvrda o sukladnosti vozila s EN 1789:2024 odnosno slijednici te norme izdana od laboratorija koji je akreditiran prema EN ISO 17020 ili EN ISO 17025 za ispitivanje medicinskih vozila prema EN 1789:2024 odnosno slijednici ili jednakovrijednoj normi.
	
	Izjava

	10.
	Dinamičko ispitivanje vozila treba biti provedeno u laboratoriju koji je registriran kao Tehnička služba (engl. Technical Service) sukladno odredbama uredbe EU 2018/858.
	
	Izjava

	11.
	Potvrda o sukladnosti vozila s EN 1789:2024 odnosno slijednici norme ili jednakovrijednoj normi mora sadržavati i prilog odnosno izjavu da je da će isporučeno vozilo biti konstrukcijski identično vozilu na kojem je uspješno obavljeno dinamičko testiranje prema normi EN 1789:2024 (Annex A -TEST SUMMARY).
	
	Izjava

	12.
	Izjava da će isporučena vozila biti jednakog modela, tipa i modelske godine kao i vozilo za koje je provedeno dinamičko ispitivanje prema normi EN 1789.
	
	Izjava

	13.
	Potvrda o dinamičkom testiranju postolja za glavna nosila koja su u skladu sa zahtjevima naručitelja u ovoj tehničkoj specifikaciji
	
	Potvrda

	14.
	Potvrdu o uspješno provedenom ispitivanju sidrišta svih sjedala ugrađenih u prostor pacijenta prema ECE R 17 odnosno sljednici.
	
	

	15.
	Potvrdu o uspješno provedenom ispitivanju sidrišta sigurnosnih pojaseva ugrađenih na svim sjedalima ugrađenim u prostor pacijenta prema ECE R 14 odnosno sljednici.
	
	

	16.
	Za svaki naknadno ugrađeni svjetlosni sklop koji se ugrađuje na vozilo potrebno je dostaviti potvrdu o homologaciji prema odgovarajućem ECE pravilniku odnosno EU direktivi ili jednakovrijedno.
	
	

	17.
	Potvrda proizvođača ponuđenog stražnjeg ovjesa da je tvrtka ugraditelj/ponuditelj osposobljena za njihovu ugradnju 
	
	Potvrda

	19.
	Priložiti tehničke crteže iz kojih su vidljive:
· mjere ponuđenog vozila,
· vanjski izgled ponuđenog vozila (naljepnice na vozilu, ugrađena svjetlosna signalizacija i ostala tražena svjetla, krov vozila, bočna klizna vrata)
· crtež unutrašnjosti vozila s razmještajem sve opreme u odgovarajućem mjerilu iz kojeg se najbolje vide mjere i razmještaj opreme.
· na crtežima obavezno naznačiti mjerilo u kojemu je crtež izrađen (npr. 1:20, 1:25, 1:30)
Crteži će se uzimati u obzir kao prilog ugovoru i služiti će kao osnova tijekom tehničkog preuzimanja vozila hitne medicinske službe.
	
	



Crtež s mjerilom u kojemu je izrađen

	20.
	Osnovno vozilo mora imati minimalno jamstvo za motor 4 godine ili 200.000 km (što prije nastupi)
	
	Izjava

	21.
	Jamstvo na doradu/nadogradnju i opremu vozila minimalno 4 godine
	
	Izjava

	22.
	Vozilo mora biti novo, nekorišteno i neregistrirano
	
	Izjava

	23.
	Glavna nosila moraju biti nova i proizvedena minimalno 2025. godine
	
	

	24.
	Rasklopna/pokretna stolica s gusjenicama mora biti nova i proizvedena minimalno 2025. godine
	
	

	25.
	Razmak između kotača i blatobrana mora biti minimalno onaj koji je odredio proizvođač.
	
	

	[bookmark: _Hlk168990617]OSNOVNO VOZILO
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	Snaga motora: minimalno 130 kW.
	
	

	2.
	Radni obujam: minimalno 1950 ccm maksimalno 2400 ccm.
	
	

	3.
	Diesel motor s direktnim ubrizgavanjem.
	
	

	4.
	Spremnik za gorivo minimalno 75 litara.
	
	

	5.
	Tvornički pogon na sva četiri kotača (4x4).
	
	

	6.
	Mjenjač automatski
	
	

	
	Najveća tehnički dopuštena masa vozila je 3.500 kg
	
	

	7.
	Naplatci minimalno 16 cola s odgovarajućim novim pneumaticima koji odgovaraju povećanoj nosivosti vozila. Upisati oznaku (dimenziju) pneumatika koji se nude
	
	

	8.
	Neovisni tvornički ovjes svih kotača ili zračni ovjes stražnje osovine. Ukoliko se nudi naknadna ugradnja, potrebna je potvrda proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za marku nuđenog vozila da dozvoljava istu, uz zadržavanje jamstva na vozilu.
	
	

	9.
	ABS sustav kočenja – sustav protiv blokade kotača.
	
	

	10.
	Jamstvo generalnog proizvođača ili ovlaštenog zastupnika na vozilo, doradu i učinjenu preradu na vozilu (jamstveni rok): minimalno 4 godine ili 200.000 km ovisno o tome što prije nastupi.
	
	

	11.
	Jamstvo protiv prohrđavanja: minimalno 8 godina.
	
	

	12.
	Medicinski automobil mora zadovoljavati EURO 6 normu ili bolje.
	
	

	13.
	Medicinski automobil mora biti novo proizveden min. 2025. godine i nikada registriran.
	
	

	14.
	Dužina minimalno 5900 mm.
	
	

	15.
	Visina (bez signalizacije) maksimalno 2720 mm (osim antene niti jedan drugi element ne smije premašiti maksimalnu traženu visinu vozila)
	
	

	16.
	Širina (bez retrovizora) 2010 - 2100 mm.
	
	

	17.
	Duljina bolesničkog prostora: min 3190 mm
	
	

	18.
	Širina bolesničkog prostora: min 1750 mm
	
	

	19.
	Visina bolesničkog prostora: min 2060 mm mjereno u rasponu Ia, IIa, IIIa prema normi HRN EN 1789:2024 TIP B odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijedno
	
	

	20.
	Oblik vozila: kombi
	
	

	OPREMA I NADOGRADNJA OSNOVNOG VOZILA S OPREMOM
	

	1.
	Priprema za punjače za prijenosne uređaje najmanje 1 x 12V, 1 x USB-A i 1 x USB-C u odjeljku za vozača
	
	

	2.
	Priprema za TETRA mobilnu stanicu (naručitelja) u odjeljku za vozača
	
	

	3.
	Aktivni zračni ovjes na zadnjoj osi, odvojen za lijevu i desnu stranu s elektroničkim nadzorom i podešavanjem visine vozila preko dva senzora. Tip ovjesa mora biti u skladu s europskim standardima. Upravljanje zračnim ovjesom mora biti povezano s centralnim sustavom upravljanja bolesničkog dijela vozila, koje omogućuje podešavanje visine zadnjeg dijela vozila u vozačkoj kabini kod vozača.
	
	

	4.
	Naknadno ugrađena rasvjetna tijela u LED izvedbi trebaju biti integrirana u krovu vozila.
	
	

	5.
	Po cijeloj bočnoj duljini vozila s lijeve i desne strane moraju biti zaštitne obloge u boji vozila.
	
	

	6.
	Straga radno svjetlo mora biti ugrađeno iznad zadnjih vrata.
	
	

	7.
	Nosivost stepenice mora biti najmanje 200 kg.
Stepenica mora imati sustav za uvlačenje ispod konture vozila i u tom položaju mora biti za vrijeme vožnje.
Stepenica mora imati zvučni i svjetlosni signal u vozačkoj kabini koji upozorava da je izvučena.
	
	

	8.
	Stepenica mora biti minimalne širine 600 mm i 230 mm dubine. 
	
	

	9.
	Sva svjetlosna signalizacija mora imati certifikat ECE R65 Class 2 ili bolje osim bijelih LED svjetala koja moraju imati certifikat ECE R65 Class I
	
	Priložiti ceftifikat

	10.
	Sva vanjska, naknadno ugrađena svjetla upozorenja moraju biti spojena na središnji elektronički upravljački sustav koji omogućuje upravljanje svjetlom putem tipkovnice. Tipke moraju biti označene posebnim upozoravajućim svjetlom statusnog svjetla (dan, noć, magla). Sustav mora imati unaprijed programirane načine osvjetljenja, kao što su:
· signalizacija za dnevne uvjete,
· signalizacija za noćne uvjete,
· signalizacija za maglu.
Sustav treba imati dodatni prekidač za bijelo svjetlo te jasan način upozorenja da se koristi noćni program ili program za maglu. Sustav mora omogućavati promjenu programiranih načina osvjetljenja jednim pritiskom na tipku i to neovisno o lokaciji na kojoj se vozilo nalazi.
	
	

	11.
	U bolesničkom prostoru moraju biti ugrađena dva zvučnika minimalne snage 25 W povezana s auto radiom s mogućnošću podešavanje jačine zvuka. 
	
	

	12.
	Minimalna visina svijetlog otvora bočnih kliznih vrata 1850 mm.
	
	

	13.
	Zračni jastuk za vozača i suvozača.
	
	

	14.
	Servo upravljački sustav na lijevoj strani podesiv po visini i dubini.
	
	

	15.
	Međuosovinski razmak minimalno 3600 mm.
	
	

	16.
	Rezervni kotač lako dostupan, ne smije biti dostupan iz odjeljka za pacijente.
	
	

	17.
	Prednja svijetla za maglu.
	
	

	18.
	Disk kočnice na sva četiri kotača.
	
	

	19.
	Desna bočna klizna vrata sa staklom.
	
	

	20.
	Lijeva bočna klizna vrata bez stakla.
	
	

	21.
	Dvokrilna stražnja vrata koja se moraju moći otvoriti najmanje za 270°
	
	

	22.
	Unutarnja ručka za otvaranje stražnjih vrata
	
	

	23.
	Zatamnjena termoizolacijska stakla u dijelu bolesničkog prostora.
	
	

	24.
	Tvornički dodatni akumulator kapaciteta najmanje 90 Ah koji mora biti smješten izvan bolesničkog prostora sa sigurnosnim relejom za pokretanje motora. Instalacija mora biti izvedena na način da je pokretanje motora moguće i pomoću dodatnog akumulatora. 
	
	

	25.
	Pregradna stijena s pokretnim/kliznim prozorom
	
	

	26.
	Daljinsko centralno zaključavanje.
	
	

	27.
	Električni podizači prednjih stakala.
	
	

	28.
	Automatska rasvjeta kabine unutrašnjom tipkom.
	
	

	29.
	Podešavanje svjetala po visini.
	
	

	30.
	Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori
	
	

	31.
	Unutarnji retvorizor za vozača
	
	

	32.
	Boja vozila: tvornička žuta po RAL 1016 ili jednakovrijedno
	
	

	33.
	Sustav za pomoć pri kretanju vozila uzbrdo.
	
	

	34.
	Kodirano pokretanje motora.
	
	

	35.
	Indikator sigurnosnog pojasa vozača.
	
	

	36.
	Tvornički dodatna baterija vozila sa relejem za isključivanje.
	
	

	37.
	ESP sustav stabilnosti.
	
	

	38.
	Ostakljena i grijana stražnja stakla.
	
	

	39.
	Klima uređaj u vozačkoj kabini i bolesničkom prostoru – odvojena regulacija.
	
	

	40.
	Stražnji parking senzori i kamera za vožnju unatrag.
	
	

	41.
	Navigacijski uređaj s kartom RH i Europe.
	
	

	42.
	Signal zvučni kod vožnje unatrag.
	
	

	43.
	Alternator pojačanog kapaciteta 200 A.
	
	

	44.
	Mogućnost isključivanja start-stop sustava odnosno mogućnost kontinuiranog rada motora
	
	

	45.
	Gumeni tepisi u vozačkoj kabini.
	
	

	46.
	Set obvezne opreme.
	
	

	47.
	Prilikom isporuke vozila pun spremnik goriva.
	
	

	
	BOLESNIČKI PROSTOR / ODJELJAK ZA BOLESNIKA
	
	

	1.
	Sve obloge u prostoru pacijenta moraju biti izrađene od materijala ABS tehnologijom vakuumiranja ili jednakovrijednog.
Svaka bočna odnosno stropna obloga smije biti izrađena od najviše tri dijela.
Bočne i stropne obloga moraju biti u boji RAL 9010 ili jednakovrijedno.
Boja svih vrata i pregrada ormarića može biti RAL 9010 ili može biti usklađena s unutrašnjosti vozila.
	
	

	2.
	Na pregradnom zidu mora biti ugrađena ručka za olakšavanje ulaska/ /izlaska iz vozila
	
	

	3.
	Ručka koja olakšava ulazak/izlazak iz vozila mora biti ugrađena i kod sjedala na desnoj strani gledano u smjeru vožnje
	
	

	4.
	Prozori u bolesničkom prostoru vozila trebaju biti presvučeni crnom atermičkom folijom koja ima priblžno10 % propusnosti svjetlosti te je s unutrašnje strane dodatno djelomično obložena mat folijom do 2/3 visine mjereno od donjeg ruba.
	
	

	5.
	Postolje za glavna nosila s podvozjem mora imati ladicu ispod navozne ploče s prostorom za smještaj opreme.
	
	

	6.
	Nosači u stropnoj oblozi
	
	

	6.1.
	U stropnoj oblozi moraju biti integrirani spremišta s nosačima infuzija i maske za kisik, a izvedba treba biti takva kada se ta oprema ne koristi da ju se pohrani u strop i zatvori odgovarajućim poklopcima (vratima, rolo vratima).
Strop mora biti izveden tako da:
	
	

	6.2.
	su osigurana dva (2) spremišta s vratima za ugradnju držača za minimalno tri (3) infuzije s obje strane središnjeg dijela stropnog nosača gledano u smjeru vožnje
	
	

	6.3.
	je osiguran prostor za pohranu maski za kisik
	
	

	6.4.
	je osiguran prostor za dva priključka za kisik i priključak (brzu spojnicu) za crijevo za kisik. Svako mjesto mora biti pojedinačno spojeno s protokomjerom za kisik.
	
	

	6.5.
	Jedan protokomjer mora imati mogućnost stupanjske regulacije brzine protoka kisika s rasponom od 0 l/min do 15 l/min a drugi od 0 l/min do 25 l/min.
	
	

	6.6.
	Na stropu mora biti ugrađen rukohvat duljine od najmanje 1200 mm
	
	

	6.7.
	U stropnom nosaču mora biti osigurano (predviđeno ojačano) mjesto za učvršćenje video kamere. Kamera će biti smještena u stražnji dio bolesničkog prostora, a do mjesta pričvršćenja mora biti postavljena odgovarajuća električna instalacija za napajanje kamere (U = 12 V, I = 5 A) i prijenos video signala.
	
	

	7.
	Pregradni zid
	
	

	7.1.
	Na pregradnom zidu, gledajući u smjeru vožnje od lijeve strane prema desno mora se ugraditi:
	
	

	
	· Od poda do stropa visoki ormar s ladicama na izvlačenje.
· U ormaru mora biti ugrađena ladica ampularija za najmanje 60 ampula.
· Ladice moraju biti izvedene s mehanizmom za automatskim zabravljivanjem.
· Ormar može biti u jednom komadu ili podijeljen na dva neovisna dijela.
U donjem dijelu ormara moraju biti ugrađene najmanje četiri (4) ladice na izvlačenje od kojih u jednoj mora biti ugrađen hladnjak s kompresorom za pohranu lijekova i infuzija, a u drugoj ladici mora biti ugrađen grijač infuzija.
	
	

	7.2.
	Dio ormara s najmanje četiri ladice na izvlačenje treba ispunjavati cijeli prostor do sjedala na pregradnoj stijeni. Gornja vodoravna ploha tog dijela ormara treba biti oblikovana tako da predstavlja policu s uzdignutim rubom.
	
	

	7.3.
	Sjedalo s automatskim zatvaranjem, naslonom za glavu te sigurnosnim pojasom u tri (3) točke. Sjedalo treba biti smješteno tako da se nosila mogu postaviti ispred njega te da je uzglavlje nosila (kada je na nosilima smješten pacijent) dostupno bez ustajanja sa sjedala.
	
	

	7.4.
	Ispod sjedala mora biti ugrađena ladica na izvlačenje koja se proteže od bočne strane ormara s lijeve strane gledajući u smjeru vožnje do ormara za smještaj medicinskih / reanimacijskih torbi s desne strane gledajući u smjeru vožnje.
	
	

	7.5.
	S desne strane sjedala mora biti ugrađen ormarić za smještaj najmanje dvije medicinske / reanimacijske torbe, s ladicom na izvlačenje i policom za odlaganje s podignutim rubom od vakumiranog ABS-a. Ormarić mora biti tako oblikovan da su medicinske / reanimacijske torbe dostupne iz bolesničkog prostora za vrijeme vožnje te bez ulaska u vozilo kada su otvorena bočna vrata.
	
	

	7.6.
	Otvaranje i zatvaranje ladica mora biti lagano, jednostavno i pouzdano, a zatvaranje/zabravljivanje ladica mora biti omogućeno samo pritiskom. Sve ladice moraju biti automatski zabravljene u otvorenom položaju. 
	
	

	7.7.
	Prednja strana ladica mora biti izrađena sa zaobljenim rubovima i boje usklađene s bojom unutrašnjosti bolesničkog odjeljka vozila.
	
	

	8.
	Pod
	
	

	8.1.
	Pod mora biti vodootporan, presvučen protukliznom podnom oblogom boje usklađene s bojom unutrašnjosti bolesničkog odjeljka vozila.
Obloga mora biti prikladna za višestruko i lako čišćenje. Rubovi podne obloge moraju se kontinuirano (bez prekida) povući do visine od najmanje 60 mm, na svim stranicama vozila osim kod stražnjih vrata.
	
	

	9.
	Lijeva bočna strana
	
	

	9.1.
	Na lijevoj bočnoj strani, gledajući u smjeru vožnje, odjeljka za bolesnika mora biti ugrađeno:
	
	

	9.2.
	brza spojnica za kisik i dva priključka za kisik za spajanje dodatnih uređaja na središnji sustav za kisik,
	
	

	9.3.
	originalni nosač za ručni defibrilator koji je sastavni ove ponude,
	
	

	9.4.
	univerzalna priprema za ugradnju nosača transportnog mehaničkog ventilatora naručitelja,
	
	

	9.5.
	univerzalna priprema za ugradnju nosača električnog aspiratora naručitelja,
	
	

	9.6.
	univerzalna priprema za ugradnju nosača perfuzora naručitelja.
	
	

	9.7.
	Na lijevoj bočnoj strani moraju biti ugrađene četiri (4) utičnice nazivnog napona 230 V. Svaka utičnica mora biti posebno opremljena odgovarajućim svjetlosnim signalom u slučaju ispada sustava električne energije ili druge vrste kvara.
	
	

	9.8.
	Na lijevoj bočnoj strani moraju biti ugrađeno min. šest (6) utičnica nazivnog napona 12 V. Svaka utičnica mora biti posebno opremljena odgovarajućim svjetlosnim signalom u slučaju ispada sustava električne energije ili druge vrste kvara.
	
	

	10.
	Desna bočna strana
	
	

	10.1.
	Na desnoj bočnoj strani gledajući u smjeru vožnje, odjeljka za bolesnika mora biti ugrađeno:
	
	

	10.2.
	Sjedalo okrenuto u smjeru vožnje, okretljivo oko vertikalne osi.
Sjedalo mora imati naslon za ruke, integriran sigurnosni pojas u tri (3) točke, sklopivi dio za sjedenje, po nagibu podesiv naslon za leđa. Kada je sjedalo preklopljeno uz bočnu stijenku  mora se biti osiguran dovoljan prostor za slobodan prolaz kroz bolesnički odjeljak. Sjedalo se mora moći okrenuti prema glavnom nosilu za najmanje 30° i imati mogućnost učvršćenja u odabranom položaju.
	
	

	10.3.
	Upravljačka ploča za upravljanje rasvjetom, grijanjem, hlađenjem, ventilacijom i ostalim funkcijama treba biti ugrađena tako da omogućava pristup sa sjedala osoblja bez da se osoblje mora ustajati sa sjedala.
	
	

	10.4.
	Iznad sjedala mora biti smješten nosač za minimalno tri (3) kutije zaštitnih rukavica. Minimalne mjere kutije d = 300 mm, š = 150 mm, v = 75 mm. Nosač mora biti postavljen tako da su rukavice dostupne bez ustajanja sa sjedala te mora biti prikladan za različite uobičajene mjere kutija za rukavice.
	
	

	10.5.

	Na stražnjem dijelu desne bočne strane mora biti ugrađen nosač za rasklopnu stolicu koja će biti sastavni dio ponude.
	
	

	11.
	Osvjetljenje bolesničkog prostora
	
	

	11.1.
	Za osvjetljenje bolesničkog prostora trebaju biti ugrađena dva rasvjetna tijela bazirana na LED rasvjeti u trakastom obliku (duljina trake treba biti najmanje 50 puta veća od širine). Rasvjetna tijela trebaju biti postavljena u kutu spoja stropa i bočne stijene te zaštićena poklopcem po cijeloj duljini. Pristup do LED svjetla treba biti omogućen bez upotrebe bilo kakvog alata za rastavljanje. Svjetla trebaju biti postavljena tako da ih pacijent ne može doseći. Rasvjetna tijela trebaju biti ugrađena tako da tijekom njihove uključenosti nema smanjenog intenziteta svjetlosti u vozilu.
	
	

	11.2.
	Noćna rasvjeta (plavo LED svjetlo) integrirano u bijelo svjetlo. Bijelo svjetlo treba biti  sukladno zahtjevima norme HRN 1789 odnosno svjetlo boje od 3500 K do 5000 K. 
	
	

	11.3.
	Dnevna rasvjeta/normalna rasvjeta opremljena senzorom za automatsko uključenje svjetla u slučaju smanjene vidljivosti.
	
	

	11.4.
	Upravljanje cjelokupnim osvjetljenjem izvedeno preko središnjeg elektroničkog upravljačkog sustava.
	
	

	12.
	Dezinfekcija
	
	

	12.1.
	U bolesničkom prostoru mora biti ugrađen sustav za dezinfekciju unutrašnjosti vozila ozonom za medicinsku uporabu.
	
	

	12.2.
	Upisati proizvođača, tip i model
	
	

	
	ELEKTRIČNA OPREMA I PREKIDAČI
	
	

	13.1.
	U odjeljku za vozača mora biti smješten grafički digitalni zaslon s dodatnim membranskim prekidačima, jednostavan za čišćenje i uporabu te dostupan vozaču za rukovanje s vozačkog sjedala.
Svi dodatno ugrađeni električni potrošači i prekidači sa zaslonom moraju biti povezani u jedinstveni električni sustav kojim upravlja središnji elektronički upravljački sustav.
U vozačkoj kabini sustav mora omogućiti isključivanje pojedinih potrošača u bolesničkom prostoru i upravljanje vanjskom svjetlosnom signalizacijom.
U bolesničkom prostoru sustav mora omogućiti upravljanje svim svjetlosnim elementima bolesničkog prostora, prikaz i mogućnost alarmnog upozorenja u slučaju smanjenja količine kisika u bocama, prikaz jedinice klimatizacijskog uređaja, grijača infuzije i hladnjaka za lijekove i otopine.
Cjelokupan sustav mora biti prilagođen za uporabu u vozilima te osiguravati rad u temperaturnom rasponu od -30°C do +70°C. 
	
	

	13.2.
	U slučaju priključivanja na vanjski izvor napajanja napona 230 V nakon 10 minuta u bolesničkom prostoru vozila automatski se moraju ugasiti sva svjetla u slučaju da su automatski upaljena zbog otvorenih vrata.
	
	

	13.3.
	Bolesnički prostor mora biti opremljen svjetlosnim senzorom za automatsko uključivanje svjetala u bolesničkom prostoru u slučaju smanjene vanjske svjetlosti nakon što se otvore bilo koja vrata prema bolesničkom prostoru.
	
	

	
	Modul u vozačkoj kabini mora imati sljedeće funkcije:
	
	

	13.4.
	Svjetlosnu signalizaciju s dnevnom i noćnom upotrebom te upotrebom kod magle
	
	

	13.5.
	Zvučnu signalizaciju s funkcijama:
· uključivanje / isključivanje sirene,
· odabir tona,
truba
	
	

	13.6.
	Podešavanje temperature i podešavanje ventilatora klimatizacijskog uređaja za bolesnički prostor
	
	

	13.7.
	Uključivanje / isključivanje svjetala u bolesničkom prostoru odvojeno za normalno i zasjenjeno osvjetljenje
	
	

	13.8.
	Pojedinačno uključivanje / isključivanje svjetala (lijevo, desno i straga)
	
	

	13.9.
	Poništavanje zvučnog signala za pad tlaka kisika u boci
	
	

	13.10
	Zaslon u boji s funkcijama:
· Nadzora statusa punjenja svih akumulatora
· Prikaz podešene temperature u bolesničkom dijelu vozila
· Prikaz trenutne temperature u bolesničkom dijelu vozila
· Prikaza stupnja jačine/brzine rada ventilatora klimatizacijskog uređaja bolesničkog dijela
Grafički prikaz statusa vrata (otvoreno / zatvoreno).
	
	

	13.11
	Grafički prikaz djelovanja svjetlosne signalizacije za svako svjetlo posebno.
	
	

	13.12
	Grafički prikaz djelovanja radnih svjetala za svako svjetlo posebno.
	
	

	13.13
	Centralni modul u bolesničkom prostoru mora imati sljedeće funkcije:
	
	

	13.14
	Zaslon koji sadrži sljedeće podatke:
· Grafički prikaz sadržaja količine te tlaka kisika za svaku bocu pojedinačno te grafički prikaz boce u funkciji,
· Trenutnu i namještenu temperaturu za klimatizacijski uređaj u bolesničkom prostoru te za grijanje i ventilator,
· Trenutnu i namještenu temperaturu za grijač infuzije,
· Trenutnu i namještenu temperaturu za hladnjak za lijekove,
* Sat.
	
	

	13.15
	Pojedinačna tipka za uključivanje / isključivanje sa svjetlosnom indikacijom na tipki koja mora imati sljedeće funkcije:
· Normalna svjetla, polovična osvijetljenost, noćna svjetla, spot svjetla,
· Krovni ventilator - smjer strujanja zraka u prostor za pacijenta,
Krovni ventilator - smjer strujanja zraka iz prostora za pacijenta.
	
	

	13.16
	Klimatizacijski uređaj za bolesnički prostor:
· podešavanje temperature,
podešavanje intenziteta rada ventilatora.
	
	

	13.17
	Podešavanje temperature grijača infuzija.
	
	

	13.18
	Podešavanje temperature hladnjaka za lijekove i infuzije.
	
	

	13.19
	Podešavanje temperature grijalice.
	
	

	13.20
	Poništavanje alarma u slučaju pada tlaka kisika u boci za medicinski kisik.
	
	

	13.21
	Dodatni modul u bolesničkom prostoru kod bočnih vrata mora imati sljedeće funkcije:
· Pojedinačna tipka za uključivanje / isključivanje sa svjetlosnom indikacijom na tipki koja mora imati funkciju: Normalna svjetla i Noćna svjetla.
Pojedinačno uključivanje / isključivanje svjetala (lijevo, desno i straga).
	
	

	13.22
	Dodatni modul u bolesničkom prostoru kod zadnjih vrata mora imati sljedeće funkcije:
· Pojedinačna tipka za uključivanje / isključivanje sa svjetlosnom indikacijom na tipki koja mora imati funkciju: Normalna svjetla i Svjetla u zadnjim vratima.
· Pojedinačno uključivanje / isključivanje svjetala (lijevo, desno i straga).
Pojedinačna tipka za zračni ovjes.
	
	

	13.23
	Antena s opružnom nogom, ugrađena na krov s odgovarajućom instalacijom do mobilne TETRA stanice u vozačkom odjeljku te za GSM povezivanje na mobilne 4G/5G mreže kao i Wi-Fi antena za povezivanje s mobilnim uređajima koja uključuje instalacije od antena do uređaja u vozačkom odjeljku i u bolesničkom prostoru. Naručitelj će odabranom ponuditelju dostaviti podatke o modelu i tipu mobilne TETRA stanice.
	
	

	13.24
	Na vozilu mora biti ugrađena vanjska utičnica od 230 V. Vanjski utikač mora biti zaštićen od lomljenja u slučaju pada na pod tijekom automatskog isključivanja. Pri isporuci vozila u kompletu se mora nalaziti i vanjski kabel za povezivanje vozila s izvorom električne energije i standardnim utikačem na drugom kraju najmanje duljine 5 m.
	
	

	
	GRIJANJE I KLIMATIZACIJA VOZILA
	
	

	1.
	Na krovu vozila mora biti ugrađeno električno prozračivanje s mogućnošću ubacivanja i izvlačenja zraka u prostor za pacijenta. Električni ventilator mora biti povezan s centralnim sustavom koji omogućuje uključivanje, isključivanje u bolesničkom prostoru i odjeljku za vozača.
	
	

	2.
	Dodatni sustav za grijanje bolesničkog prostora s otvorima  prikladno raspoređenim te s mogućnošću usmjeravanja toplog zraka za optimalno grijanje prostora sukladno zahtjevima norme HRN EN 1789.
	
	

	3.
	Klimatizacijski uređaj za prednji i zadnji dio vozila.
Za prednji dio vozila (vozačev prostor) treba koristi standardni klima uređaj vozila, a za prostor pacijenta se naknadno ugrađuje klimatizacijski uređaj.
Klimatizacijski uređaj mora omogućiti grijanje i hlađenje bolesničkog prostora nezavisno od odjeljka za vozača i obrnuto.
Kontrola, prikaz željene i stvarne temperature na zaslonu povezanim sa središnjim elektroničkim upravljačkim sustavom vozila za bolesnički i vozačev prostor.
Klimatizacijski uređaj u bolesničkom dijelu mora imati mogućnost podešavanje temperature pomoću digitalnog zaslona u vozačkoj kabini i bolesničkom prostoru.
Kapacitet klimatizacijskog uređaj u bolesničkom dijelu mora omogućiti ispunjavanje zahtjeva norme HRN EN 1789:2024.
	
	

	4.
	Vozilo mora imati ugrađen dodatni električni grijač za bolesnički prostor kada je vozilo priključeno na vanjsko napajanje 230 V, s upravljanjem putem središnjeg elektroničkog upravljačkog sustava te s unaprijed postavljenim rasponom temperatura od 15 °C do 25 °C.
	
	

	
	SUSTAV ZA PRIMJENU I SPREMANJE KISIKA
	
	

	1.
	Sustav za primjenu i spremanje kisika treba ispunjavati uvjete HRN EN 1789, HRN EN 737-1, HRN EN 737-2, HRN EN 737-3, HRN EN 737-4, HRN EN 737-5, HRN EN 737-6, HRN EN 738-1, HRN EN 738-3, HRN EN 739, HRN EN ISO 11197, HRN EN ISO 10524, HRN EN ISO 10524-3 ili jednakovrijedno.
	
	

	2.
	Izmjenjivanje upotrebe kisika između dviju čeličnih boca mora biti izvedeno automatskom mehaničkom sklopkom i prikazom na centralnom grafičkom zaslonu.
U slučaju pada tlaka u čeličnoj boci ispod minimalne podešene vrijednosti sustav se automatski prebacuje na drugu punu čeličnu bocu te uključuje zvučni alarm u bolesničkom prostoru te u vozačkom odjeljku. U slučaju da su čelične boce prazne ili zatvorene, alarm se uključuje u trenutku kada se vozilo otključa, odnosno isključi kada se vozilo zaključa.
	
	

	3.
	Dva (2) priključka za kisik s centralnim razvodom od čelične boce do potrošnog mjesta - prema DIN standardu. Priključak za kisik u sebi treba imati ugrađen sustav za zvučno i svjetlosno signaliziranje preniskog ili povećanog tlaka kisika.
	
	

	
	VANJSKI SPREMNIK ZA OPREMU NA LIJEVOJ BOČNOJ STRANI
	
	

	1.
	Na lijevoj bočnoj strani vozila gledajući u smjeru vožnje mora biti ugrađen spremnik za smještaj najmanje:
· Dvije (2) boce za medicinski kisik od 10 l
· Vakuum madraca
· Vakuum udlage 
· Prsluka za imobilizaciju
	
	

	
	VANJSKI IZGLED VOZILA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE
	
	

	1.
	Vozilo na sebi mora imate slijedeće oznake i natpise:
	
	

	2.
	Zvijezda života točno propisanog izgleda:[image: ]
	
	

	3.
	Znak se postavlja:
· na prednji dio lijeve (vozačeve) bočne strane karoserije vozila – minimalna veličina A
· na prednji dio desne bočne strane karoserije vozila (ostakljeni dio) - minimalna veličina A ako ostakljeni dio to omogućava.
· samo ukoliko nije moguće postaviti znak minimalne veličine A može se postaviti i znak minimalne veličine B
· na stražnje lijevo staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) - minimalna veličina A
· krov vozila/opcionalno - minimalna veličina zvijezde C
· na sredinu prednjeg dijela vozila iznad prednjeg stakla
Veličina zvijezde treba biti u proporcionalnim mjerama originalne zvijezde sukladno dostupnom prostoru.
	
	

	4.
	Mjere znaka (Zvijezde života): 

	Veličina znaka
	A
	B
	C*

	Duljina krakova
	400 mm
	300 mm
	500 mm

	Širina krakova
	107 mm
	80 mm
	140 mm

	Širina sivog ruba
	4 mm
	3 mm
	6 mm

	Širina plavog završnog ruba
	4 mm
	3 mm
	6 mm

	Dimenzije crvenih „kocki“ (kvadrata)
	90 x 90 mm
	68 mm
	112 mm

	Širina bijelog ruba „kocki“ (kvadrata)
	4 mm
	3 mm
	6 mm


*Minimalna veličina znaka koji se postavlja na krov vozila (opcionalno)
	
	

	5.
	Boje na znaku
Plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue ili jednakovrijedno.
Svijetlo plava za konture zmije i igle.
Siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042 ili jednakovrijedno.
Bijela boja za iglu i zmiju i obrub kocki prema RAL 9016 ili jednakovrijedno.
Crvena reflektirajuća za kocke prema RAL 3024 ili jednakovrijedno.
	
	

	6.
	Znak za telefonski broj Hitne medicinske službe se sastoji se od simbola telefonske slušalice ispod koje je znak HMS (hitna medicinska služba) i broj 194.
Znak mora biti u crvenoj reflektirajućoj boji (RAL 3024 ili jednakovrijedno). Brojevi trebaju biti fonta „Arial Black“, a HMS slova u fontu „Arial“.
Znak se postavlja: obostrano na stražnji dio bočnih strana karoserije vozila minimalne veličine A na stražnje desno staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) – minimalna veličina B.
	
	

	7.
	Izgled znaka
[image: ]
	
	

	8.
	Mjere znaka
Veličina	A	B
Brojevi	200 mm	100 mm
Font	Arial Black	Arial Black
HMS slova	40 mm	20 mm
Font	Arial	Arial
Duljina slušalice	160 mm	80 mm
Širina slušalice na krajevima	45 mm	20 mm
Širina najužeg dijela slušalice	28 mm	13 mm
	
	

	9.
	Boja znaka
Crvena reflektirajuća prema RAL 3024 ili jednakovrijedno.
	
	

	10.
	Natpis „ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE“ mora biti napisan plavim reflektirajućim slovima fonta „Arial“ s veličinom slova minimalno 100 mm. na donjoj polovici vrata odjeljka za vozača s vozačeve i suvozačeve strane.
Plava reflektirajuća poput RAL 5026 Pearl night blue ili jednakovrijedno.
	
	

	11.
	Natpis HITNA
Znak je zrcalna slika natpisa HITNA.
Slova trebaju biti fonta „Arial Black“ u crvenoj reflektirajućoj boji (RAL 3024 ili jednakovrijedno) obrubljena sivom reflektirajućom bojom.
Znak se postavlja na poklopac motora vozila.
	
	

	12.
	Izgled znaka	[image: ]
	
	

	13.
	Boja znaka
Crvena reflektirajuća slova fonta „Arial Black“ prema RAL 3024 ili jednakovrijedno.
Svako slovo obrubljeno sivom reflektirajućom bojom prema RAL 7042 ili jednakovrijedno.
	
	

	14.
	Veličina znaka
Visina slova minimalno 150 mm.
Širina sivog reflektirajućeg obruba slova za veličinu slova od 150 mm je 3 mm, a za ostale veličine širinu odrediti proporcionalno odabranoj veličini.
	
	

	15.
	Trake za bolju vidljivost vozila se postavljaju na karoseriju vozila i reflektirajuće crvene boje su (RAL 3024 ili jednakovrijedno).
Trake se postavljaju:
· na donjoj polovini visine karoserije vozila na obje bočne strane cijelom duljinom vozila položene horizontalno slijedeći donji rub vozačeva i suvozačeva stakla te nastavljajući se u istoj visini na stražnjoj strani vozila koliko to dopušta konfiguracija stražnjih vrata vozila - minimalne širine 200 mm,
na gornjem dijelu karoserije vozila na obje bočne strane i straga u istoj visini, paralelno s krovom vozila – minimalne širine 100 mm.
	
	

	16.
	Grb Požeško-slavonske županije mora biti postavljen na vozačevim i suvozačevim vratima, u dogovoru s Naručiteljem.
Izgled grba:
[image: Grb Požeško-slavonske županije – Wikipedija]

	
	

	
	SIGNALIZACIJA I DODATNA SVJETLA
	
	

	1.
	U krov vozila sprijeda mora biti ugrađeno integrirano plavo svjetlo u LED izvedbi s jednim modulom s minimalno 11 svjetlosnih elemenata pod kutom od 45° - zahtijevano vrijedi odvojeno za lijevu i desnu stranu.
	
	

	2.
	U krov vozila sprijeda moraju biti integrirana plava svjetla u LED izvedbi s tri (3) modula s minimalno četiri (4) svjetlosna elemenata pod kutom od 45 ° do 0 ° - zahtijevano vrijedi odvojeno za lijevu i desnu stranu.
	
	

	3.
	U krov vozila sprijeda mora biti ugrađeno integrirano plavo svjetlo u LED izvedbi s jednim modulom s minimalno 4 svjetlosna elemenata, pod kutom od 90° - zahtijevano vrijedi odvojeno za lijevu i desnu stranu.
	
	

	4.
	U krov vozila sprijeda mora biti ugrađen osvjetljen napis HITNA, s po dva bijela svjetla sa svake strane napisa svjetla integrirana u krov, koja rade u dnevnom načinu rada signalizacije.
	
	

	5.
	U krov vozila sa stražnje moraju biti ugrađena integrirana plava svjetla u LED izvedbi s jednim modulom s minimalno 11 svjetlosnih elemenata pod kutom 45° - zahtijevano vrijedi odvojeno za lijevu i desnu stranu.
	
	

	6.
	U krov vozila sa stražnje strane moraju biti ugrađena integrirana plava svjetla u LED izvedbi s jednim modulom s minimalno četiri (4) svjetlosnih elemenata, svijetli ravno natrag - zahtijevano vrijedi odvojeno za lijevu i desnu stranu.
	
	

	7.
	Plava signalna LED svjetla moraju biti ugrađena u masku vozila lijevo i desno, Svjetlosni moduli kvalitete Class 2.
	
	

	8.
	Bijela signalna LED svjetla moraju biti ugrađena u masku vozila lijevo i desno, kvalitete Class 1 ili bolje.
	
	

	9.
	Sva vanjska signalna svjetla moraju biti povezana u središnji elektronički upravljački sustav koji omogućuje upravljanje svjetlima pomoću folijskih tipkovnica. Tipkovnice moraju imati posebni svjetlosni signal za odabrani/uključeni načina rada (dnevni, noćni, magla). Sustav mora imati pred-programirane određene programe osvjetljenja kao što su dnevna signalizacija, noćna signalizacija i signalizacija u slučaju magle.
Sustav mora omogućiti promjenu pred programiranih načina (programa) osvjetljenja na zahtjev naručitelja i na mjestu upotrebe vozila.
	
	

	10.
	Električni zvučnici ili Električne sirene snage 2x100 W trebaju biti postavljeni u prednji branik zaštićeni od lomljenja i povezani u središnji elektronički upravljački sustav koji omogućuje uključivanje i isključivanje preko folijskih tipkovnica. Folijske tipkovnice moraju biti opremljene svjetlosnim elementima upozorenja tijekom uključivanja pojedinih sirena. Sirene moraju imati mogućnost podešavanja dnevne i noćne jačine. Noćna jačina sirene mora bit 30 % manja od dnevne. Sustav mora omogućiti promjenu tonova pomoću folijskih tipkovnica ili gumba sirene na volanu.
	
	

	11.
	Dodatna svjetla izvedena u LED tehnologiji:
· stop-svjetlo,
· pozicijsko svjetlo,
· pokazivač smjera.
Dodatna svjetla moraju biti ugrađena odnosno integrirana u zadnji dio krova te se moraju uključivati i isključivati istovremeno sa serijskim svjetlima.
	
	

	12.
	Dodatna radna svjetla - bijela; na lijevom i desnom boku. Svjetla LED tehnologije s 6 LED svjetala, od 1000 lumena i maksimalno 18 W potrošnje. Upravljanje s pojedinim radnim svjetlom putem središnjeg elektroničkog upravljačkog sustava i to na centralnom zaslonu u odjeljku za vozača i oba dodatna zaslona u bolesničkom prostoru.
	
	

	13.
	Dodatno svjetlo za vožnju unatrag - bijelo, s uključivanjem istovremeno sa serijskim bijelim svjetlima za vožnju unatrag. Upravljanje s pojedinim radnim svjetlom putem središnjeg elektroničkog upravljačkog sustava i to na centralnom zaslonu u odjeljku za vozača i oba dodatna zaslona u bolesničkom prostoru Svjetla moraju biti u LED tehnologiji sa šest (6) LED svjetla, s min.1000 lumena i maksimalno 18 W potrošnje.
	
	

	14.
	Pojačalo sirene s minimalno tri (3) pred programirane melodije za upozorenje i sirenom, sa sustavom za uklanjanje radijskih smetnji i mogućnošću govora kada je sustav uključen (za upozoravanje osoba u krugu vozila).
	
	

	
	MEDICINSKA OPREMA
	
	

	12.
	Medicinski uređaji naručitelja za koju moraju biti ugrađeni nosači:
	
	

	3.
	Ugradnja nosača u vlasništvu naručitelja za transportni mehanički ventilator.
Model i tip će dostaviti Naručitelj.
	
	

	4.
	Ugradnja nosača u vlasništvu naručitelja za električni aspirator.
Model i tip će dostaviti Naručitelj.
	
	

	5.
	Ugradnja nosača po tipu vodilica/šina za perfuzor koji je u vlasništvu naručitelja.
	
	

	6.
	Medicinska oprema u vlasništvu naručitelja za koju je potrebno osigurati prostor za smještaj/učvršćivanje sukladno standardu HRN EN 1789:2024 ili jednakovrijedno:
· Torba za traumu
· Torba/ruksak za reanimaciju odraslih
· Torba/ruksak za reanimaciju djece
· Torba ta masovne nesreće
· Duga daska s bočnim stabilizatorima i torbicom s remenjem
· Rasklopna nosila
· Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje
· Vakuum madrac s ručnom crpkom u torbi
· Set ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice za odrasle i za djecu
· Set vakuum udlaga
· Set splint udlaga
· Platnena nosila
· Sanitetski materijal i ostala potrošna oprema
· 3 zaštitne kacige
· Uređaj za automatsku masažu srca (za 67 vozila)
Navedena medicinska oprema i medicinski uređaji nisu predmet isporuke ponuditelja.
	
	

	7.
	Rasklopna pokretna stolica s gusjenicama
	
	

	7.1.
	Pokretna stolica za stepenice s gusjenicama za transport pacijenata niz stepenice bez podizanja.
	
	

	7.2.
	U medicinskom vozilu mora biti učvršćena rasklopna pokretna stolica s gusjenicama koja ispunjava zahtjeve norme HRN EN 1865 ili jednakovrijedno.
	
	

	7.3.
	Pokretna stolica za stepenice za transport pacijenata niz stepenice bez podizanja mora imati:
	
	

	7.4.
	Teleskopske ručice za nošenje sprijeda u podnožju s drškama/rukohvatima od ne klizajućeg materijala. Duljina ručki mora biti dimenzija i s mogućnošću postavljanja u položaj koji omogućuje ergonomski položaj za pravilno podizanje.
	
	

	7.5.
	Ručice na rasklapanje straga s drškama/rukohvatima od ne klizajućeg materijala za podizanje takvih dimenzija koje omogućuju ergonomski položaj za pravilno podizanje.
	
	

	7.6.
	Svi rukohvati zaliveni za ručice.
	
	

	7.7.
	Sigurnosni mehanizam van dometa pacijenta za sklapanje/rasklapanje stolice.
	
	

	
	Oslonac za noge.
	
	

	7.8.
	Prednji kotači promjera 10 cm koji omogućuju veliku pokretljivost i lagano upravljanje u malim prostorima.
	
	

	7.9.
	Veći stražnji kotači koji zahtijevaju manju silu pokretanja te lakše upravljanje po neravnim podlogama 
	
	

	7.10.
	Dvostruko zaključavanje/blokiranje stražnjih kotača za siguran prijevoz pacijenata
	
	

	7.11.
	Gusjenice izrađene od materijala otpornog na vanjske utjecaje te otporne na teške uvjete upotrebe
	
	

	7.12.
	Sigurnosno remenje za pričvršćivanje pacijenta, s automatskim kopčama i mogućnošću podešavanja duljine
	
	

	7.13.
	Remenje izrađeno od materijala otpornog na sredstva za čišćenje i dezinfekciju
	
	

	7.14.
	Zglobove i sigurnosne mehanizme bez mogućnosti spontanog oslobađanja ili savijanja
	
	

	7.15.
	Aluminijski okvir tvornički plastificiran
	
	

	7.16.
	Održavanje pokretnih dijelova bez podmazivanja
	
	

	7.17.
	Nosivost najmanje 170 kg
	
	

	7.18.
	Masa do najviše 30 kg.
	
	

	7.19.
	Jamstvo na sve dijelove stolice najmanje dvije (2) godine
	
	

	7.20.
	Rasklopna/ pokretna stolica s gusjenicama u vozilu mora biti učvršćena na nosač proizvođača pokretne stolice. 
	
	

	7.21.
	Upisati proizvođača, tip i model
	
	

	8.
	Glavna nosila
	
	

	8.1.
	Glavna nosila moraju ispunjavati zahtjeve iz norme
HRN EN 1865 ili jednakovrijedno 
	
	

	8.2.
	Upisati tip, model i proizvođača
	
	

	8.3.
	Glavna nosila samoutovarnog tipa, izvedba na odvojivim preklopnim nogama s kotačima (podvozje)
	
	

	8.4.
	Glavna nosila moraju biti duljine 1950 (+20/-50) mm i širine 550 (+/-20) mm
	
	

	8.5.
	Teleskopske ručke za podizanje
	
	

	8.6.
	Kotači na glavnim nosilima dimenzija, 150 mm x 50 mm, zabrtvljeni
	
	

	8.7.
	Blokada stražnjih kotača.
	
	

	8.8.
	Mogućnost pravolinijskog kretanja nosila.
	
	

	8.9.
	Mogućnost zakretanja nosila za 360° zbog upravljanja u skučenim prostorima
	
	

	8.10.
	Madrac učvršćen za ležeću površinu nosila mora biti izrađen od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina koji se lako čisti te je otporan na sredstva za čišćenje i dezinficijense. Svojstva madraca moraju se podudarati sa svim konfiguracijama pripadajućih nosila. Rubovi madraca uzdignuti.
	
	

	8.11.
	Dodatak za glavu s jastukom oblikovanim za fiksaciju glave. Dodatak mora biti pomičan kako bi se mogao prilagoditi svim veličinama glave i vrata.
	
	

	8.12.
	Rasklopno podvozje koje mora imati najmanje dva položaja (potpuno rasklopljeno i položaj u vozilu).
	
	

	8.13.
	Rasklopno podvozje koje se rasklopi pri izvlačenju nosila iz vozila tako da ih može unijeti/iznijeti jedna osoba kada je pacijent na njima 
	
	

	8.14.
	Rasklopno podvozje koje se učvrsti u sklopljenom položaju.
	
	

	8.15.
	Uzglavlje koje se mora moći bez stupanjski podići pod kutom od 0° do najmanje 75°, s mogućnošću učvršćivanja u najmanje 5 položaja. U normalnim okolnostima unošenja/iznošenja nosila, odabrani kut mora ostati nepromijenjen.
	
	

	8.16.
	Podnožje nosila koje se mora moći podići pod kutom od najmanje 15°. U normalnim okolnostima unošenja/iznošenja nosila odabrani kut mora ostati ne promijenjen.
	
	

	8.17.
	Sigurnosni sustav koji onemogućava da se nosila izvuku s navoza ako se ne rasklope prednje noge.
	
	

	8.17.
	Više stupanjsko podizanje/ spuštanje nosila, minimalno 7 razina.
	
	

	8.18.
	Oba kotača na podnožju glavnih nosila se moraju moći okretati za 360°.
	
	

	8.19.
	Sustav sigurnosnog remenja i sklopive sigurnosne ograde na obje strane glavnih nosila.
	
	

	8.20.
	Sustav sigurnosnog remenja s najmanje dva para brzo otkapčajućih remenja s mogućnošću učvršćivanja naprave za vezanje djece
	
	

	8.21.
	Sustav za učvršćivanje transportnog ventilatora
	
	

	8.22.
	Masa: maks. 55 kg
	
	

	8.23.
	Nosivost: min. 225 kg
	
	

	8.24.
	Materijal izrade konstrukcije: aluminij plastificiran
	
	

	8.25.
	Pričvršćivanje nosila mora biti izvedeno na način da se prilikom utovara nosila sistem automatski fiksira.
	
	

	8.26.
	Održavanje nosila bez potrebe podmazivanja
	
	

	8.27.
	Upisati proizvođača, tip i model
	
	

	9.
	Postolje za glavna nosila
	
	

	9.1.
	Postolje za glavna nosila mora biti pomično lijevo desno, s ladicom na izvlačenje ispod navoza za pohranu rasklopnih nosila i duge daske.
	
	

	
	Upisati proizvođača, tip i model
	
	

	10.
	Hladnjak za infuzijske tekućine i lijekove
	
	

	1.0.1.
	Kompresorski hladnjak za infuzijske tekućine i lijekove koji infuzijsku tekućinu i lijekove hladi na temperaturu +4 °C i koju treba i održavati.
Temperatura se mora moći podešavati i provjeravati preko digitalnog zaslona. Sustav mora imati mogućnost podešavanja različitih temperaturnih razina hlađenja.
	
	

	10.2.
	Upisati proizvođača, tip i model
	
	

	11.
	Grijač infuzijskih tekućina
	
	

	11.1.
	Grijač infuzijskih tekućina koji infuzijsku tekućinu zagrijava na tjelesnu temperaturu od +37 °C koju treba i održavati; Temperatura se mora moći podešavati i provjeravati preko digitalnog zaslona. Sustav mora imati mogućnost
podešavanja različitih temperaturnih razina grijanja. 
	
	

	11.2.
	Upisati proizvođača, tip i model
	
	

	12.
	Spremnik za odlaganje oštrih predmeta
	
	

	12.1.
	Spremnik za odlaganje oštrih predmeta mora:
· biti neprobojan za sadržaj (nepropustan i otporan na ubode na dnu i stranicama) pri normalnim uvjetima postupanja i napravljen tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljeđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju spremnik ili postupaju s otpadom
· biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje
· biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta, po mogućnosti u blizini mjesta gdje se oštri predmeti upotrebljavaju
imati natpis: ZA OŠTRE PREDMETE
	
	

	13.
	Spremnik za odlaganje inertnog medicinskog otpada
	
	

	13.1.
	Spremnik za odlaganje inertnog medicinskog otpada (komunalni) mora:
· biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje,
· biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta,
· imati zaštitni poklopac s mogućnošću,
otvaranja/zatvaranja bez upotrebe ruku,
· biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata,
imati natpis: OTPAD.
	
	

	
	OSTALA OPREMA koja mora biti ugrađena u vozilo
	
	

	14.
	Fiksna nadzorna kamera ugrađena u prostoru za pacijente, koja će služiti za prijenos slike u stvarnom vremenu.
	
	

	14.1.
	Tip kamere: Kupolasta mrežna kamera (engl. dome) za vozila.
	
	

	14.2.
	Standardi: EN 50155, Minimum IK10, IP66
	
	

	14.3.
	Kamera mora imati horizontalni kut vidnog polja od najmanje 100°, te vertikalni kut od najmanje 60 °, radi osiguranja širokog pregleda nadziranog prostora (scene).
	
	

	14.4.
	Rezolucije: Minimalna: 1920x1080 (2MP) @30 fps
	
	

	14.5.
	Kamera mora imati ugrađenu elektroničku stabilizaciju slike EIS (Electronic Image Stabilization) za smanjenje efekta podrhtavanja i vibracija u pokretnim vozilima.
	
	

	14.6.
	Napajanje: PoE (Power over Ethernet)
	
	

	14.7.
	Digitalni PTZ
	
	

	14.8.
	Aplikacijsko programsko sučelje mora zadovoljavati zahtjeve ONVIF Profile T
	
	

	
	Kamera mora imati ugrađen video streaming indikator.
	
	

	14.9.
	Električna predinstalacija za video kameru treba omogućiti sljedeće:
· ožičena mrežna veza između kamere i rutera unutar vozila korištenjem Ethernet kabela,
· napajanje kamere kroz mrežnu vezu tj. mrežni kabel (Power over Ethernet)
mrežni kabel mora biti prikladan za ugradnju u vozilo, otporan na elektromagnetske smetnje, vibracije i temperaturne razlike.
	
	

	14.10
	Lokacija kamere:
· Kamera se ugrađuje na unutarnjoj strani krova, u stražnjem dijelu prostora za pacijenta. 
· Kamera mora biti pozicionirana na mjesto kako bi obuhvatila cijeli radni prostor, s naglaskom na pacijenta na glavnoj nosiljci, a pozicionirana tako da je usmjerena prema gornjem dijelu tijela pacijenta
Vidno polje kamere ne smije biti zaklonjeno bilo kojim drugim elementom (rasvjeta, rukohvati itd.).
	
	

	15.
	Industrijski mobilni ruter s mogućnošću povezivanja na 5G, 4G, 3G mreže
	
	

	15.1.
	Industrijski mobilni ruter koji omogućuje stabilnu i sigurnu komunikaciju kamere i ostalih uređaja u vozilu putem mobilne mreže (3G/4G/5G) i/ili lokalne mreže (LAN/Wi-Fi). Ključno je za osiguranje prijenosa slike u stvarnom vremenu, neovisno o lokaciji vozila. 
	
	

	15.2.
	Zaštita kućišta: min. IP30
	
	

	15.3.
	Operativna temperatura: min. -30°C do +45 °C
	
	

	15.4.
	Ruter mora imati podršku najmanje za 5G, 4G i 3G mobilne mreže
	
	

	15.5.
	Dual SIM podrška: najmanje 2 fizičke SIM kartice ili 2 eSIM kartice
	
	

	15.6.
	Podrška za failover između SIM-ova
	
	

	15.7.
	Automatsko prebacivanje između SIM kartica ovisno o kvaliteti signala, roamingu i dostupnosti mreže
	
	

	15.8.
	VPN protokoli: OpenVPN, IPsec, WireGuard
	
	

	15.9.
	Autentifikacija: RADIUS, X.509
	
	

	15.10
	Bežična mreža (Wi-Fi ): minimalno 802.11b/g/n/ac
	
	

	15.11
	Priključci za antene : minimum 4 x SMA for Mobile
	
	

	15.12
	Ethernet: Minimum dva Ethernet porta 
	
	

	15.13
	PoE napajanja putem Ethernet porta potrebne jačine i standarda za ponuđenu kameru 
	
	

	15.14
	Potrebno osigurati napajanje ugrađenog Rutera.
	
	

	15.15
	Industrijski mobilni ruter mora biti povezan s vanjskom krovnom antenom koja osigurava podršku za mobilne mreže 5G, 4G i 3G.
	
	

	15.16
	Lokacija rutera:
Ruter se ugrađuje u odjeljku za vozača, u području gdje ne ometa vozačevo ili suvozačevo kretanje.
Uređaj mora biti ugrađen na podlogu koja omogućuje sigurno pričvršćivanje.
Pristup: predvidjeti jasan servisni pristup za vizualnu kontrolu LED statusa, zamjenu SIM kartice i povezivanje komunikacijskih kabela.
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