		

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA S 8+1 SJEDALA (KOMBI VOZILA)

Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjeni obrazac Tehničke specifikacije vozila HMP na način da upiše ponuđenu marku i tip vozila, te obvezno ispuni stupac na način da upiše odgovor „DA“/ „NE“ ili podatak. 
NARUČITELJ: Zavod za hitnu medicine Požeško-slavonske županije, Osječka 109, 34000 Požega
PREDMET NABAVE: Vozila hitne medicinske pomoći i sanitetska vozila
Evidencijski broj nabave: 06.4-2026
Količina: 1 vozilo s 8+1 sjedala

NUĐENO VOZILO:
· PROIZVOĐAČ: 

· NAZIV I OZNAKA MODELA:


	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ


	R br.
	S P E C I F I K A C I J A
	DA
	NE

	
	VOZILO
	
	
	
	

	1.
	Boja vozila:  BIJELA. Ukoliko u trenutku sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem Pravilnikom o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza ili bilo kojim drugim dokumentom bude definirana obavezna boja karoserije sanitetskog vozila, Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor za kupnju vozila u toj boji. U slučaju da se to dogodi, ne mijenja se cijena vozila.
	
	

	2.
	Snaga motora:minimalno 110 Kw
	
	

	3.
	Zapremina motora minimalno: 1900 ccm
	
	

	4.
	Pogon na prednje kotače
	
	

	5.
	Pogonskogorivo: diesel
	
	
	

	6.
	Euronorma: mininalno EURO VI
	
	
	

	7.
	Mjenjač: ručni s 6 brzina prijenosa ili automatski
	
	
	

	8.
	Broj vrata: 5
	
	

	9.
	Bočna klizna vrata sa desne strane – klizni prozor u vratima
	
	

	10.
	Stražnja vrata dvokrilna, ostakljena, zakretna pod kutem od 180 stupnjeva
	
	

	11.
	Ukupan broj sjedala: 9 (vozač i još 8)
	
	

	12.
	Broj sjedala u vozačevom prostoru: 1 + 2
	
	

	13.
	Kuka za vuču na stražnjoj strani
	
	

	14.
	Putnički ovjes vozila (prednja i stražnja osovina)
	
	

	15.
	Zračni jastuci za vozača i suvozača
	
	

	16.
	Dimenzije vozila:
	
	
	

	17.
	Dužina: 5050 mm - 5600 mm
	
	

	18.
	Širina bez retrovizora:  minimalno 1900 mm
	
	

	19.
	Visina: minimalno 1890 mm
	
	

	20.
	Međuosovinski razmak: minimalno 3090 mm
	
	

	21.
	Centralno zaključavanje sa daljinskim zaključavanjem
	
	

	22.
	Tvornički ugrađen radio sa antenom, zvučnicima u vozačevom prostoru s komandama na upravljaču. Minimalno 2 zvučnika i u prostoru iza reda vozača i suvozača
	
	

	23.
	Bluetooth modul za povezivanje
	
	

	24.
	ABS sustav protiv blokiranja kotača
	
	

	25.
	ESP sustav protiv proklizavanja
	
	

	26.
	LED dnevna svjetla
	
	

	27.
	Električni podizači prednjih stakala
	
	

	28.
	Električn opodesiva i grijana vanjska zrcala sa pokazivačem smjera
	
	

	29.
	Vozačevo sjedalo podesivo u 4 smjera s podešavanjem nagiba sjedala
	
	

	30.
	Klima uređaj koji klimatizira cjelokupno vozilo
	
	

	31.
	Multimedijski zaslon u boji osjetljiv na dodir min 7”
	
	

	32.
	Adaptivni (prilagodljivi) tempomat
	
	

	33.
	Parkirni senzor prednji i stražnji
	
	

	34.
	Klizni prozor u bočnim kliznim vratima i prozori na stražnjem bočnom dijelu vozila (cijela bočna strana u gornjem dijelu mora imati stakla – prozor)
	
	

	35.
	Signal za vožnju unatrag – biper
	
	

	36.
	Stražnje svjetlo za maglu i svjetlo za vožnju unatrag
	
	

	37.
	Svjetla za maglu
	
	

	38.
	Treće kočiono svjetlo
	
	
	

	39.
	Putno računalo
	
	
	

	40.
	Aparat za gašnje požara za vozilo
	
	
	

	41.
	Unutarnji retvorizor
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